## Keyboard shortcuts

Press `←` or `→` to navigate between chapters

Press `S` or `/` to search in the book

Press `?` to show this help

Press `Esc` to hide this help

# TMS 320c2 COFF

Assembler code

    cseg:0017
    cseg:0017 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
    cseg:0017
    cseg:0017
    cseg:0017 sub_cseg_17:
    cseg:0017                 banz    unk_dseg_EDB, *-
    cseg:0019                 banz    unk_dseg_EED, *+
    cseg:001B                 bbnz    unk_dseg_F9C
    cseg:001D                 bbz     unk_dseg_F55
    cseg:001F                 bc      unk_dseg_F18
    cseg:0021                 bgez    unk_dseg_FD3
    cseg:0023                 bgz     unk_dseg_F0C
    cseg:0025                 bioz    unk_dseg_EED
    cseg:0027                 bit     drr, 8          ; Data receive register
    cseg:0028                 bit     *, 1
    cseg:0029                 bit     *, 2
    cseg:002A                 bit     *, 3
    cseg:002B                 bit     *, 4
    cseg:002C                 bit     *, 5
    cseg:002D                 bit     *, 8
    cseg:002E                 bitt    drr             ; Data receive register
    cseg:002F                 bitt    *
    cseg:0030                 blez    unk_dseg_ED1
    cseg:0032                 rptk    2
    cseg:0033                 blkd    byte_dseg_F400, *+
    cseg:0035                 rptk    2
    cseg:0036                 blkp    byte_dseg_FD30, *+
    cseg:0038                 blz     unk_dseg_F12
    cseg:003A                 bnc     unk_dseg_F55
    cseg:003C                 bnv     unk_dseg_FBE
    cseg:003E                 bnz     unk_dseg_F81, ar6
    cseg:0040                 bv      unk_dseg_F15
    cseg:0042                 bz      unk_dseg_F8B
    cseg:0044                 cala
    cseg:0045                 call    unk_dseg_F27